KЛ-6

|  |
| --- |
| **Контролна листа:****УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА****I ДЕО - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ** |
| Врста пута:ο општински јавни путο некатегорисани пут Послове управљања и одржавања пута врши \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ** |
| **Ред. број** | **Питање** | **Одговор и број бодова** |
| 1 | Управљач пута има програм одржавања путева | да - не -  |
| 2 | Управљач јавног пута означава и води евиденцију о јавним путевима | да - не -  |
| 3 |  Управљач јавног пута води евиденцију о саобраћајно техничким и другим подацима за путеве | да - не -  |
| 4 |  Управљач јавног пута обезбедио контролу извођења радова на путу и заштитном појасу пута | да - 5не -   |
| **5** | **Управљач јавног пута врши одржавање елемената и опреме пута:** |  |
| 5.1 |  **коловоз- тротоар** |   |
| 5.1.1 | -коловоз, тротоар и труп јавног пута нису оштећени, неуређени | да - 4не -  |
| 5.1.2 | -ивичњаци нису оштећени | да - 3не -  |
| 5.1.3 | -сливници и шахтови у путу су нивелисани | да - да- 3 не -   |
| 5.2 |  **сигнализација** |  |
| 5.2.1 | - ознаке на коловозу су обновљене | да - 3не -  |
| 5.2.2 | - саобраћајни знакови, светлосне ознаки нису оштећени, прљави и/или неофарбани | да - 2не -  |
| 5.2.3 | -саобраћајна сигнализација је постављена, замењена, допуњена и обновљена | да - 4не -  |
| 5.2.4 | - саобраћајна сигнализација на путу је постављена на основу предходно изведеног или важећег пројекта | да - 5не -  |
| 5.2.5 | - саобраћајна сигнализација је усклађена са важећим пројектом | да - 4не -  |
| 5.3 |  **опреме и објеката за заштиту пута и одводњавање** |  |
| 5.3.1 | - опрема пута, објекти и опрема за заштиту пута, саобраћаја и околине су постављени, замењени, обновљени и допуњени | да - 3 не -  |
| 5.3.2 | - опрема пута, објекти и опрема за заштиту пута, саобраћаја и околине су очишћени | да - 2не -   |
| 5.3.3 | - засаде поред пута формиране ради заштите пута су одржаване и обнављане | да - 2 не -  |
| 5.4 |  **објекти** |  |
| 5.4.1 | -мостови,тунели,потпорни и обложни зидови,пешачке пасареле и други путни објекти нису оштећени и у исправном су стању | да - да- 3 не -   |
| 5.4.2 | -подземни пролази, покретне степенице и припадајући елементи нису оштећени и/ или су у исправном стањуи | да - да- 3не -   |
| 5.5 | **Одводњавање и стабилност** |  |
| 5.5.1. | -пропусти, јаркови, риголе и други делови система за одводњавање пута су очишћени и уређени | да - да- 3не -   |
| 5.5.2 | - зелене површине на путу и земљишном појасу су покошене и уређене | да - 2не-  |
| 5.5.3 | -косине насипа, усеци и засеци су уређени | да - 2не -   |
| 5.6 | **Снег и лед** |  |
| 5.6.1 | - снег и лед са коловоза су очишћени | да - 4не -  |
| 6 | управљач јавног пута, благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности путева, односно у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на јавном путу обавештава јавност у року од 48 часова пре почетка примене наведених мера | да - 3не -  |
|  **Максималан број бодова: 60 Утврђени број бодова:** |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 50-60 |  |
| Низак | 40-50 |  |
| Средњи | 30-40 |  |
| Висок | 20-30 |  |
| Критичан | 20 и мање |  |

**Датум и време попуњавања Контролне листе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**