
**OPSTINSKA UPRAVA OPSTINE SJENICA**

**Odeljenje za inspekcijske poslove**

**Inspekcija za zastitu zivotne sredine**

**Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА**

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се не врши континуално мерење емисије са дозволом министарства

Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, у складу са значењем израза за оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха.

Табела А: Општи подаци

|  |  |
| --- | --- |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Назив постројења / ознака димњака |  |
| Општинаи место постројења |  |

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

|  |  |
| --- | --- |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у | ДА ☐  НЕ \* ☐ |
| \* **Када јеодговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | |

Табела В: Законске обавезе

|  |  |
| --- | --- |
| А) Повремена мерења емисије (испуштања) | |
| А1 | Да ли је овлашћено правно лице извршило једно повремено мерење емисије у првих шест и једно у других шест календарских месеци, за све загађујуће материјеи при раду свих котлова који чине постројење  *(Попунити само за полугодишта у којима је постројење било у раду)*  *(Нема обавезе за: 1) мало постројење, средње постројење и старо велико постројење које ради мање од 100 часова у календарској години; и за 2) мало постројење топлотне снагедо 8kWth које користи течна и гасовита горива; и за 3) мало постројење топлотне снаге до 50 kWth које користи чврста горива)* | |
| А2 | Да ли су повремена и контролно мерење емисије извршени у условима највећег оптерећења постројења и уобичајене потрошње врсте сировина и врсте горива | |
| А3 | Да ли је мерно место постављено тако да нема разблаживања отпадних гасова и да нема мешања са отпадним гасовима из стационарног извора који не спада у постројење за сагоревање | |
| А4 | Да ли је мерно место постављено у складу са захтевима и препорукама стандарда СРПС ЕН 15259 | |
| А5 | Да ли је извршено контролно мерење емисије због основане сумње | |
| Б) Континуално мерење емисије | |
| Б1 | Да ли је прибављена сагласност министарства за континуална мерења емисије, за све загађујуће материје за које је прописано  *(Обавеза постоји када су прекорачени прописани масени протоци и када је улазна топлотна снага 100 MWth и већа)*  *(Изузеци од извршења обавезе су када: 1) у календарској години ради мање од 500 часова, 2) преостали животни век мањи од 10 000 часова код постројења топлотне снаге 100MWth и веће, 3) други изузеци из Прилога 3 уредбе о мерењима, и 4) када обавеза постоји само на основу масеног протока загађујуће материје за коју није прописана ГВЕ)* | |
| В) Усклађеност са граничним вредностима емисије (ГВЕ) | |
| В1 | Да ли су у извештају овлашћеног лица примењене правилне ГВЕ вредности које су прописане уредбом | |
| В2 | Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима, према резултатима из извештаја овлашћеног лица  (Одговорити за свако узорковање појединачне загађујуће материје из извештаја о мерењу) | |
| В3 | Да ли је за постројење са ограниченим веком трајања до 31. јануара достављен извештај о утрошеном и неутрошеном времену у претходној години  *(За старо велико постројење достава Агенцији за извештајни период почев од 01.јануара 2018.године; за постојеће средње и постојеће мало постројење достава за извештајни период почев од 01.07.2016.године надлежном органу који је изузео постројење од примене ГВЕ)* | |
| Г) Рад уређаја за смањивање емисије (испуштања) | |
| Г1 | Да ли постоји евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја | |
| Г2 | Да ли је постројење било у раду мање од 24 часа непрекидно и мање од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја | |
| Г3 | Да ли je после мерења емисије, постројење са уређајима за смањивање емисије коришћенo и одржаванo тако да нема прекорачења ГВЕ | |
| Д) Достава података државним органима | |
| Д1 | Да ли је до 31. марта достављен Извештај о годишњем билансу емисија (односно Образац број 2-Емисије у ваздух), који је попуњен за све испусте отпадних гасова, Агенцији (за постројења топлотног излаза преко 50MWth), односно јединици локалне самоуправе (за постројења топлотног излаза од 1 до 50MWth) | |
| Д2 | Да ли је у Извештају о годишњем билансу емисија (односно Обрасцу број 2–Емисије у ваздух), унета средња концентрација и годишња количина емисије за сваку загађујућу материју из извештаја о повременим и контролним мерењима и у складу са резултатима из ових извештаја | |
| Д3 | Да ли је оператер доставио извештаје о повременим мерењима емисије надлежном органу (јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина или Агенција), у року 30 дана од завршетка мерења | |
| Ђ) Нова и реконструисана постројења после 23.05.2009.године | |
| Ђ1 | Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године  (Обавеза не постоји за постројење за које је прописано издавање интергисане дозволе, за постројење за које је прописана обавезна процена утицаја на животну средину и за постројење за које је надлежни орган одлучио да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину) | |
| Ђ2 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења које је изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године | |

|  |  |
| --- | --- |
| Представнициоператера | |
| Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| Датум инспекцијског надзора: | |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: | |